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一、验收项目概况

青岛天信变频电机有限公司于2014年3月13日变更为青岛中加特变频电机有限公司，于2019年9月25日变更为青岛中加特电气股份有限公司，门牌号由世纪大道662号更为世纪大道3138号（实际位置未变动，仅门牌号发生变动）。青岛中加特电气股份有限公司厂区总占地面积73642m2，总建筑面积51089.52m2，主要建筑物包括1#～4#生产车间（1F，局部3F）、装配车间（5F）、C1车间（1F）、D1车间（1F）、办公楼（5F）、宿舍楼（5F）。
现有项目“隔爆变频电机研发制造项目”2012年12月取得胶南市环境保护局（开发区）批复（南环开发区审[2012]27号），2016年3月通过竣工环境保护验收（青环黄验[2016]40号），年产变频调速一体式电动机150台。
2018年6月，重庆市江津区成硕环保工程有限公司编制完成《青岛中加特变频电机有限公司变频一体机生产项目环境影响报告表》，2018年9月，项目取得青岛市环境保护局黄岛分局批复（青环黄（新）审字[2018]43号）。项目设4套喷漆设备、2处浸漆区及其他生产设备共计90台/套，年产变频一体电动机600台、永磁一体电动机150台。
项目分期建设，项目（一期）建设1#喷漆房（设置1套喷漆设备）、1处浸漆区（2处合并为1处）及其他生产设备共计70台/套；项目（一期）2020年6月完成竣工环境保护自主验收，固体废物污染防治设施2020年9月通过青岛市环境保护局西海岸新区分局竣工环境保护验收（青环西新验[2020]268号）；项目（一期）年产变频一体电动机500台、永磁一体电动机100台；项目（二期）建设2#喷漆房（设置1套喷漆设备）和5台机床；项目（二期）2022年1月完成竣工环境保护自主验收；年产变频一体电动机40台、永磁一体电动机10台。全厂年产变频一体电动机540台、永磁一体电动机110台。
项目（三期）于2026年1月开工建设，2026年2月建成；总投资60万元，环保投资30万元，主要建设3个喷漆房（内含3套喷漆设备）及配套废气污染防治设施。主要原辅材料及消耗：钢板120t/a、锰板80t/a、转子冲片8t/a、定子冲片12t/a、铸铝铁心16套/a、电磁线24t/a、贴片电阻10640个/a、贴片电容798个/a、整流二极管1064个/a、三极管798个/a、IGBT 239个/a、环氧富锌底漆0.032t/a、聚酯耐弧灰磁漆（面漆）0.084t/a、聚氨酯稀释剂0.021t/a。可年产变频一体电动机60台、永磁一体电动机40台。

三期建设完成后已完成环评及批复项目的所有建设。可实现全厂年产变频一体电动机600台、永磁一体电动机150台的生产能力。
项目（三期）主要生产设备与设施：3个喷漆房（内含3套喷漆设备）。配套的废气污染防治设备设施为水帘3套、“UV光氧+活性炭吸附”装置2套，已编制《青岛中加特电气股份有限公司新增环保设备项目环境影响登记表》（备案号202637021100001228）。

项目三期员工人数不变，由原有人员调剂使用。

企业排污许可管理类别为登记管理，2020年6月首次进行了固定污染源排污登记（913702115836682123001X）。三期建设完成后于2026年4月变更了固定污染源排污登记（编号：913702115836682123001X）。
本次验收内容：项目（三期）建设的3个喷漆房（内含3套喷漆设备）及配套污染防治设施。

2026年3月，青岛中加特电气股份有限公司委托我公司（青岛胶州湾西海岸环保技术有限公司）编制验收监测报告，我公司接受委托后，按照《环境保护验收暂行办法》有关要求，安排专业技术人员对项目区域进行了现场勘查和资料收集，查阅了有关文件和技术资料，检查了环保设施的落实情况并制定了验收监测方案，结合山东双盾环保科技有限公司出具的检测报告，编制了《青岛中加特电气股份有限公司变频一体机生产项目（三期）竣工环境保护验收监测报告》。

二、验收依据
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起施行）；
（3）《建设项目环境保护管理条例》，（中华人民共和国国务院令<第682号>，2017年10月1日）；
（4）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评〔2017〕4号，2017年11月20日）；
（5）《生态环境部办公厅关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）；
（6）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，（2018年5月15日施行）；
（7）《建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点》（环办〔2015〕113号）；
（8）《胶南市环境保护局（开发区）关于青岛天信变频电机有限公司隔爆变频电机研发制造项目环境影响报告表的批复》，南环开发区审[2012]27号，2012.12；
（9）《青岛市环境保护局黄岛分局关于青岛天信变频电机有限公司隔爆变频电机研发制造项目一期竣工环境保护验收意见的函》，青环黄验[2016]40号，2016.3；
（10）《青岛中加特变频电机有限公司变频一体机生产项目环境影响报告表》，重庆市江津区成硕环保工程有限公司，2018.6；

（11）《青岛中加特变频电机有限公司变频一体机生产项目环境影响报告表的批复》，青环黄（新）审字[2018]43号，2018.9；
（12）《青岛中加特变频电机有限公司变频一体机生产项目（一期）竣工环境保护验收意见》，2020.6；
（13）《青岛中加特变频电机有限公司变频一体机生产项目（一期）固体废物污染防治设施竣工环境保护验收的函》，青环西新验[2020]268号，2020.9；
（14）《青岛中加特变频电机有限公司变频一体机生产项目（二期）竣工环境保护验收意见》，2022.1；
（15）《青岛中加特电气股份有限公司新增环保设备项目环境影响登记表》（备案号：202637021100001228），2026.4；
（16）《固定污染源排污登记回执》（登记编号：913702115836682123001X（变更）），2026.4；
（17）《青岛中加特变频电机有限公司变频一体机生产项目（三期）检测报告》（报告编号：SDHB2026042109），山东双盾环保科技有限公司，2026.5；
三、建设项目情况

3.1 地理位置及平面布置
企业位于青岛西海岸新区隐珠街道办事处世纪大道3138号。企业厂区北侧隔世纪大道为青岛中科绅蓝生物科技有限公司，南侧隔寨子山路为空地，西侧自北向南分别青岛金质达钢结构工程有限公司、青岛铭鑫机械有限公司、青岛大海跃建设有限公司，东侧为华庭街、青岛丽瑞泽日用品有限公司。距离项目最近的环境保护目标为项目厂区东北侧约488m的小台村。企业地理位置图、周边环境图、环境保护目标图、厂区平面图、生产车间平面布置图分别见附图1、附图2、附图3、附图4、附图5。
3.2 项目组成

项目按主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、储运工程分类见下表3-1。
表3-1 项目组成及建设内容
	工程
类别
	建筑物名称
	环评建设内容
	项目（一期）建设内容
	项目（二期）建设内容
	项目（三期）建设内容
	项目（三期）变动情况

	主体
工程
	1#车间
	1F，建筑面积7954.68m2，东侧三层办公室
	1F，建筑面积7954.68m2，东侧三层办公室
	/
	于西侧建设3#喷漆房及1套喷漆设备，3#喷漆房建筑面积40.3m2
	增加3#喷漆房及1套喷漆设备

	
	2#车间
	1F，建筑面积7954.68m2，东侧三层办公室，车间内西南角设1处浸漆区
	1F，建筑面积7954.68m2，东侧三层办公室，车间内西北角设1处浸漆区（设1个VPI真空压力浸漆罐、1套立式浸漆设备）
	/
	/
	/

	
	3#车间
	1F，建筑面积9530.88m2，1层建筑，西侧三层办公室
	1F，建筑面积9530.88m2，1层建筑，西侧三层办公室
	/
	/
	/

	
	4#车间
	1F，建筑面积9530.88m2，西侧三层食堂
	1F，建筑面积9530.88m2，西侧三层食堂
	1台镗床、2台普通车床、2台数控车床
	/
	/

	
	装配车间
	1F，建筑面积10435.41m2，内含喷漆区（设4套喷漆设备）和1处浸漆区（设1套立式浸漆设备），共设4套喷漆设备
	1F，建筑面积10435.41m2，于车间东北角建设1#喷漆房（含1套喷漆设备）
	于1#喷漆房西侧建设1个2#喷漆房（含1套喷漆设备），建筑面积10m2
	/
	项目（一期）、项目（二期）装配车间尚未建设的2套喷漆设备调整至D1车间（4#喷漆房、5#喷漆房，喷漆房内各设1套喷漆设备（共2套喷漆设备））

	
	D1车间
	/
	/
	/
	建设4#喷漆房与5#喷漆房，单个喷漆房建筑面积34.1m2，内各设1套喷漆设备（共2套喷漆设备）
	

	辅助

工程
	办公楼
	5F，建筑面积2830.85m2，办公
	5F，建筑面积2830.85m2，办公
	/
	/
	/

	
	宿舍楼
	5F，建筑面积2830.85m2，住宿
	5F，建筑面积2830.85m2，住宿
	/
	/
	/

	
	门卫室
	1F，建筑面积21.29m2，门卫
	1F，建筑面积21.29m2，门卫
	/
	/
	/

	公用工程
	给水
	用水由市政供水管网提供
	用水由市政供水管网提供
	/
	/
	/

	
	排水
	经市政污水管网进入青岛胶南中科成污水净化有限公司
	经市政污水管网进入青岛胶南中科成污水净化有限公司
	/
	/
	/

	
	供电
	由黄岛区供电部门统一供给
	由黄岛区供电部门统一供给
	/
	/
	/

	
	供热
	烘干采用电加热
	烘干采用电加热
	烘干采用电加热
	烘干采用电加热
	/

	环保
工程
	废气处理
	焊接
	焊接烟尘经集气罩收集后通过一套布袋除尘器处理，处理后经1支15m高排气筒（P1）排放
	焊接烟尘经集气罩收集后引入1套滤筒除尘器处理，尾气经1支15m高排气筒（P1）排放
	/
	/
	/

	
	
	切割
	切割废气经设备自带收集系统收集后通过一套布袋除尘器处理，处理后经1支15m高排气筒（P2）排放
	切割废气经设备自带收集系统收集后引入1套布袋除尘器处理，尾气经1支15m高排气筒（P2）排放；切割、焊接因工艺布置变化，增加一套布袋除尘器及1支15m高排气筒（P7）。
	/
	/
	/

	
	
	打砂
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	抛丸
	抛丸废气经布袋除尘器处理后通过15m高的排气筒（P3）排放
	抛丸废气经1套滤筒除尘器处理，尾气经一支15m高排气筒（P3）排放
	/
	/
	/

	
	
	喷漆
烘干
	喷漆废气经“水帘”过滤除漆雾后，与烘干废气合并引入同1套“UV光氧+活性炭吸附装置”处理，尾气经1支15m高排气筒（P4）排放
	装配车间1#喷漆房喷漆废气经“水帘”过滤除漆雾后，与烘干废气合并引入同1套“UV光氧+活性炭吸附装置”处理，尾气经1支15m高排气筒（P4）排放
	装配车间2#喷漆房喷漆废气经“水帘”过滤除漆雾后，与烘干废气合并引入同1套“UV光氧+活性炭吸附装置”处理，尾气经1支15m高排气筒（P8）排放
	1#车间5#喷漆房喷漆废气经“水帘”过滤除漆雾后，与烘干废气合并引入1套“UV光氧+活性炭吸附装置”处理，尾气经1支15m高排气筒（P11）排放；
D1车间3#喷漆房与4#喷漆房喷漆废气经各自1套“水帘”过滤除漆雾后，与烘干废气合并引入1套“UV光氧+活性炭吸附装置”处理，尾气通过1支15m高排气筒（P12）排放。
	/

	
	
	浸漆
烘干
	于装配车间西侧中部和2#车间西南角各设一处浸漆区。浸漆废气和烘干废气分别引入一套UV光氧+活性炭吸附装置处理，净化处理后通过2支15m高的排气筒（P5、P6）排放
	2处浸漆区合并为1处，位于2#车间西北角。浸漆废气和烘干废气分别引入一套UV光氧+活性炭吸附装置处理，净化处理后通过2支15m高的排气筒（P5、P6）排放
	/
	/
	/

	
	废水
处理
	生活污水经化粪池后排入市政污水管网
	生活污水经化粪池后排入市政污水管网
	不新增职工人数，无生产废水、生活污水排放
	不新增职工人数，无生产废水、生活污水排放
	/

	
	噪声
处理
	设备采取减振措施、车间进行隔音
	设备采取减振措施、车间进行隔音
	设备采取减振措施、车间进行隔音
	设备采取减振措施、车间进行隔音
	/

	
	固废
处理
	生活垃圾由环卫部门清运；废油漆桶、漆渣、废油（废切削液、废机油、废润滑油）、废活性炭收集后暂存于危废间，委托危废单位处置；下脚料外售综合利用，除尘器收集粉尘由环卫部门清运
	设50m2一般固废间1间（位于厂区西侧）、设30m2危废暂存间1间（位于厂区西南角）。生活垃圾由环卫部门清运；废油漆桶、漆渣、废油（废切削液、废机油、废润滑油）、废活性炭收集后暂存于危废间，委托济南云水腾跃环保科技有限公司处置；下脚料外售综合利用，除尘器收集粉尘由环卫部门清运
	依托现有危废暂存间（30m2），废油漆桶、漆渣、废活性炭收集后暂存于危废间，委托淄博首拓环境科技有限公司处置
	依托现有危废暂存间（30m2），废油漆桶、漆渣收集后暂存于危废间，委托淄博首拓环境科技有限公司处置
	/


3.3 主要生产设备、原辅材料及产品方案
项目主要设备见表3-2，原辅材料见表3-3，主要产品见表3-4。
表3-2  主要设备一览表
	序号
	设备名称
	型号
	环评数量（台/套）
	项目（一期）数量（台/套）
	项目（二期）数量（台/套）
	项目（三期）数量（台/套）

	生产设备

	1
	空压机
	BKBP37-10ZG
	1
	1
	0
	0

	2
	立式浸漆设备
	Φ1200
	1
	1
	0
	0

	3
	VPI真空压力浸漆罐
	/
	1
	1
	0
	0

	4
	压轴振动机
	LD-P1-600HZ
	1
	1
	0
	0

	5
	动平衡机
	YYQ-1000A
	1
	1
	0
	0

	6
	动平衡机
	YYQ-1000B
	1
	1
	0
	0

	7
	数控涨型机
	/
	1
	1
	0
	0

	8
	数控包带机
	/
	1
	1
	0
	0

	9
	卧式镗床
	TPX6113/2
	1
	1
	0
	0

	10
	卧式车床
	CW61160l
	1
	1
	0
	0

	11
	通用焊机
	NB-500T
	1
	1
	0
	0

	12
	汇流排（母线）加工机
	BM303-S-3-8PII
	1
	1
	0
	0

	13
	卧式车床
	CW6163B/3000
	1
	1
	0
	0

	14
	卧式车床
	CW61125Q
	1
	1
	0
	0

	15
	数控高速双柱立式车床
	/
	1
	1
	0
	0

	16
	镗床
	TPX6113/2
	1
	0
	1
	0

	17
	摇臂钻床
	Z3050/16
	1
	1
	0
	0

	18
	锐龙逆变直流氩弧焊机
	WS-200S
	1
	1
	0
	0

	19
	通用气保焊机
	NB-500T
	1
	1
	0
	0

	20
	西湖套丝机
	ZT-50/220V
	1
	1
	0
	0

	21
	数控火焰等离子切割机
	FYSK4000*14000
	1
	1
	0
	0

	22
	台车式电阻炉
	RT2-360-9
	1
	1
	0
	0

	23
	单梁起重机
	5T
	1
	1
	0
	0

	24
	焊机
	YM-500KR
	2
	2
	0
	0

	25
	单梁起重机
	LD 型 L=22，4 ㎡；H=9m
	4
	4
	0
	0

	26
	外圆磨床
	MQ1350B*3000
	1
	1
	0
	0

	27
	电力液压鼓式制动器
	YWZ-630/E301
	1
	1
	0
	0

	28
	通用轻工业等离子切割机
	LGK-100T
	1
	1
	0
	0

	29
	工频耐电压试验仪
	P T-5C
	1
	1
	0
	0

	30
	匝间冲击耐电压试验仪
	RZJ-6J
	1
	1
	0
	0

	31
	剪板机
	QC11Y-25*2500
	1
	1
	0
	0

	32
	电动试压泵
	4DSB-10
	1
	1
	0
	0

	33
	超高压差分探棒
	PT-5230
	1
	1
	0
	0

	34
	数控龙门加工中心（无刀库）
	RB-212
	1
	1
	0
	0

	35
	数控龙门加工中心（无刀库）
	LB-521Z4
	1
	1
	0
	0

	36
	普通车床
	CW61160DX3M
	1
	1
	0
	0

	37
	数控车床
	CKD6163DX1M
	1
	1
	0
	0

	38
	数控车床
	CQK61100X1M
	1
	1
	0
	0

	39
	普通车床
	CW61125D*3M
	1
	0
	1
	0

	40
	钻铣床
	5
	1
	1
	0
	0

	41
	便携式电能质量分析仪
	PQ-BOX150 B0
	1
	1
	0
	0

	42
	电压探头
	TK9422
	1
	1
	0
	0

	43
	液压矫直机
	100
	1
	1
	0
	0

	44
	逆变直流手工电弧焊机
	ZX7-400M0S
	1
	1
	0
	0

	45
	逆变直流手工电弧焊机
	ZX7-250
	1
	1
	0
	0

	46
	西湖钻攻机
	ZS4120
	1
	1
	0
	0

	47
	合力叉车
	3吨
	1
	1
	0
	0

	48
	铸铁平台
	2500*6000*350*100 厚
	2
	2
	0
	0

	49
	普通车床
	CW61160D*3000
	1
	0
	1
	0

	50
	数控车床
	CKD6163D*1000
	1
	0
	1
	0

	51
	数控车床
	QK61100*100
	1
	0
	1
	0

	52
	单吊钩式抛丸机
	Q37160
	1
	1
	0
	0

	53
	中捷钻床
	Z3080*25
	1
	1
	0
	0

	54
	数控包带机
	SKBD-20
	1
	1
	0
	0

	55
	白布带包带机
	BD-20
	1
	1
	0
	0

	56
	恒张力变频节距可调手动台式包带机
	ZCN06AAZD
	2
	2
	0
	0

	57
	匝间绝缘恒张力自动边包边绕成套设备
	ZCN08BADD-25060-2500-4
	1
	1
	0
	0

	58
	焊接中心
	TZ4-1x1
	2
	2
	0
	0

	59
	回转平台
	TB1-30
	1
	1
	0
	0

	60
	焊接机器人
	/
	3
	3
	0
	0

	61
	落地镗床
	/
	2
	2
	0
	0

	62
	龙门刨床
	/
	2
	0
	0
	0

	63
	锯床
	/
	1
	1
	0
	0

	64
	冲床
	/
	10
	0
	0
	0

	65
	三坐标检测仪
	/
	1
	1
	0
	0

	66
	全自动生产线
	/
	1
	1
	0
	0

	67
	喷漆设备
	天意
	4
	1
	1
	3

	环保设备

	1
	布袋除尘器
	/
	3（切割、焊接、抛丸各1台）
	2（切割2台）
	0
	0

	2
	滤筒除尘器
	/
	0
	2（焊接、抛丸各1台）
	0
	0

	3
	水帘
	/
	4（4套喷漆设备各1套）
	1（1#喷漆房1套）
	1（2#喷漆房1套）
	3（3#喷漆房～5#喷漆房各1套）

	4
	UV光氧+活性炭吸附装置
	/
	3（浸漆、浸漆后烘干各1套，喷漆、烘干1套）
	3（浸漆、浸漆后烘干、1#喷漆房各1套）
	1（2#喷漆房1套）
	2（3#喷漆房1套、4#喷漆房与5#喷漆房共用1套）


表3-3  主要原辅材料一览表
	序号
	原料名称
	环评年用量
	项目（一期）年用量
	项目（二期）年用量
	项目（三期）年用量

	1
	钢板
	900t/a
	720t/a
	60t/a
	120t/a

	2
	锰板
	600t/a
	480t/a
	40t/a
	80t/a

	3
	转子冲片
	60t/a
	48t/a
	4t/a
	8t/a

	4
	定子冲片
	90t/a
	72t/a
	6t/a
	12t/a

	5
	铸铝铁心
	120套/a
	96套/a
	8套/a
	16套/a

	6
	电磁线
	180t/a
	144t/a
	12t/a
	24t/a

	7
	银焊片
	0.4t/a
	0.4t/a
	0
	0

	8
	贴片电阻
	80000个/a
	64000个/a
	5360个/a
	10640个/a

	9
	贴片电容
	6000个/a
	4800个/a
	402个/a
	798个/a

	10
	整流二极管
	8000个/a
	6400个/a
	536个/a
	1064个/a

	11
	三极管
	6000个/a
	4800个/a
	402个/a
	798个/a

	12
	IGBT
	1800个/a
	1440个/a
	121个/a
	239个/a

	13
	药芯焊丝
	40t/a
	40t/a
	0
	0

	4
	浸渍树脂
	0.8t/a
	0.8t/a
	0
	0

	15
	环氧富锌底漆
	0.2t/a
	0.1t/a
	0.07t/a
	0.032t/a

	16
	聚酯耐弧灰磁漆（面漆）
	0.6t/a
	0.4t/a
	0.12t/a
	0.084t/a

	17
	聚氨酯稀释剂
	0.16t/a
	0.1t/a
	0.04t/a
	0.021t/a


表3-4  主要产品一览表
	序号
	产品
	环评年产能
	项目（一期）年产能
	项目（二期）年产能
	项目（三期）年产能

	1
	变频一体电动机
	600台
	500台
	40台
	60台

	2
	永磁一体电动机
	150台
	100台
	10台
	40台


3.4 生产工艺流程与产污环节
1、生产工艺
项目生产工艺流程及营运期污染物产生及去向如图1所示：
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工艺流程说明：

项目主要工艺过程涉及定子组件、转子组件、端盖组件、变频组件及组装5部分。

（1）定子组件：外购的原料按照电机壳零部件尺寸要求进行机加工，然后焊接，焊接后抛丸并喷底漆；外购电磁线绕制成线圈与加工好的定子一起嵌线并测试，测试合格后进行绕组连接，然后对其进行焊接，焊接完后将其置于密封的浸漆罐内浸漆，浸漆罐需要抽真空并加压加热（30-40℃），之后工件进入烘干箱烘干（160℃），烘干采用电加热；最后将电机壳体和绕组组装成定子组件。
（2）转子组件：将加工好的转子片、转轴、附属件加工成转子并与固定件组装，然后进行转子动平衡测试，测试合格后转子组件制作完成。
（3）端盖组件：外购的钢材根据尺寸要求经焊接、抛丸、喷底漆及机加工后即可得到端盖组件。
（4）变频组件：外购的钢材按照变频壳体零件要求进行加工、焊接，然后与外购的元器件组装即可得到变频组件。
（5）组装：将定子组件、转子组件、端盖组件、变频组件组装成半成品电机，并对其进行型式试验，合格后进行喷漆、烘干工序，之后即可得到产品，包装入库。漆料调配、喷漆、烘干工序均在密闭喷漆房内进行，烘干采用电加热。

3#喷漆房为返厂产品维修喷漆房，位于1#车间内西侧，建筑面积40.3m2，内设1套喷漆设备；4#喷漆房、5#喷漆房位于D1车间内东侧，建筑面积均为34.1m2，内各设1套喷漆设备（共2套喷漆设备）。调漆、喷漆、烘干作业时喷漆房为封闭状态，产生的废气负压收集至“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后达标排放。
2、产污环节：
（1）废气：喷漆废气、烘干废气；
（2）噪声：设备运行噪声；
（3）固废：废UV灯管、废油漆桶、漆渣、废活性炭。
3.5 项目变更情况

1、1#车间增加返厂产品维修喷漆房（3#喷漆房）及配套污染防治设施1套。新增的喷漆设备不用于产品生产。年返厂产品喷涂量约40台，电动机年产能不变。变更后所使用的油漆量略有增加，喷漆工序的VOCs排放量预计增加约5.4%。
2、喷漆房布局发生变动。二套喷漆设备及配套污染防治设施由装配车间调整至D1车间（4#喷漆房、5#喷漆房，喷漆房内各设1套喷漆设备）；1#车间新增1个返厂产品维修喷漆房（3#喷漆房，设1套喷漆设备）及配套污染防治设施。
3、项目（三期）验收排气筒增加喷漆废气处理设施一套，已进行了环评登记表备案。
根据《生态环境部办公厅关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号），以上变更不新增污染物排放种类，污染物排放增加量不超过10%；平面布局的调整不影响周边敏感点，未导致不利环境影响加重，不属于重大变动。
四、环境保护设施

4.1主要污染物及其处理设施

4.1.1 废气
1#车间3#喷漆房喷漆废气经“水帘”过滤除漆雾后，与烘干废气合并引入1套“UV光氧+活性炭吸附装置”处理，尾气经1支15m高排气筒（P11）排放；
D1车间4#喷漆房与5#喷漆房喷漆废气经各自1套“水帘”过滤除漆雾后，与烘干废气合并引入1套“UV光氧+活性炭吸附装置”处理，尾气通过1支15m高排气筒（P12）排放。
4.1.2 废水
项目（三期）不新增废水排放。
4.1.3 噪声
项目主要噪声源为设备运行产生的噪声，通过厂房隔声、距离衰减等措施减小噪声的排放。
4.1.4 固体废物
依托现有30m2危废暂存间1间。
废UV灯管（0.18t/3a）、废油漆桶（0.01t/a）、废漆渣（0.02t/a）、废活性炭（0.5t/a）暂存于现有危废暂存间内，定期委托淄博首拓环境科技有限公司处理。
4.2环保设施投资及“三同时”落实情况
4.2.1 环保设施投资

项目（三期）总投资60万元，其中环保投资30万元，环保投资占项目总投资50%。环保投资情况见表4-1。
表4-1 环保设施投资一览表

	序号
	项目名称
	环保设备名称
	投资（万元）

	1
	废气处理设施
	水帘3套、“UV光氧+活性炭吸附装置”2套
	29

	2
	噪声处理设施
	基础减震
	1

	3
	固废处理设施
	30m2危废间1间（依托）
	0

	合计
	30


4.2.2 三同时落实情况
2018年6月，重庆市江津区成硕环保工程有限公司编制完成《青岛中加特变频电机有限公司变频一体机生产项目环境影响报告表》；2018年9月，项目取得青岛市环境保护局黄岛分局批复（青环黄（新）审字[2018]43号）。项目（一期）2020年6月通过竣工环境保护自主验收，2020年9月取得项目（一期）固体废物污染防治设施竣工环境保护验收的函（青环西新验[2020]268号）；项目（二期）2022年1月通过竣工环境保护自主验收。企业于2026年4月完成《青岛中加特电气股份有限公司新增环保设备项目环境影响登记表》（备案号：202637021100001228）
该项目在建设过程中，严格执行了国家有关环保法律法规的要求，按照环评批复要求进行设计、施工和试运行，满足了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”要求。“三同时”落实情况见表4-2。
表4-2  项目（三期）“三同时”落实情况一览表
	项目
	污染源
	污染防治设施
	实际污染防治设施
	是否落实

	废气
	生产车间
	水帘3套、“UV光解+活性炭吸附装置”2套
	水帘3套、“UV光解+活性炭吸附装置”2套
	落实

	噪声
	生产设备
	基础减振
	基础减振
	落实

	固体废物
	危险废物
	20m2危废暂存间1间
	30m2危废暂存间1间（依托现有）
	落实


4.2.3 排污口规范化

排放口规范化管理，废气排气筒已设置采样孔、采样平台及标识牌。

五、环评结论与建议及审批部门审批决定

5.1环评结论与建议
一、结论
1、环境现状结论
项目所在区域大气环境执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。
地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。3声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。
2、选址可行性分析
项目位于青岛市黄岛区世纪大道662号，利用自有厂房并租赁青岛天信传动设备有限公司厂房及办公楼等进行生产，用地性质均为工业用地，选址符合用地规划；根据国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录（2011年）》（修正），本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策；根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020年），项目所在地不属于重点生态功能区、生态敏感区和脆弱区等区域，满足规划要求。 

3、营运期的环境影响结论
1）废气
项目废气主要是焊接烟尘、切割烟尘、抛丸废气、喷漆废气、浸漆废气、烘干废气。
（1）焊接烟尘
焊接烟尘经集气罩收集后通过一套布袋除尘器处理，处理后经1支15m高排气筒（P1）排放，废气中颗粒物有组织排放浓度执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区要求；无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中无组织排放监控浓度限值。
（2）切割烟尘
切割废气经设备自带收集系统收集后通过一套布袋除尘器处理，处理后经1支15m高排气筒（P2）排放，废气中颗粒物有组织排放浓度执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区要求；无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中无组织排放监控浓度限值。
（3）抛丸废气
抛丸废气经布袋除尘器处理后通过15m高的排气筒（P3）排放，废气中颗粒物有组织排放浓度执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区要求；无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。
（4）喷漆废气、浸漆废气
喷漆废气经“水帘”过滤除漆雾后，与烘干废气一同引入共用的一套UV光氧+活性炭吸附装置处理，净化处理后通过1支15m高的排气筒（P4）排放；项目设有两台浸漆罐，浸漆废气和烘干废气分别引入一套UV光氧+活性炭吸附装置处理，净化处理后通过2支15m高的排气筒（P5、P6）排放。废气中甲苯、二甲苯及VOCS排放浓度及排放速率执行《挥发性有机物排放标准第5 部分：表面涂装行业》（DB 37/ 2801.5—2018）中表2标准及表3中厂界监控点浓度限值。
2）废水
项目废水主要为职工生活污水。生活污水排入市政污水管网在，最终排入青岛中科成污水处理厂处理。本项目产生的废水不会对周围水环境产生污染影响。
3）噪声
项目营运期噪声主要来源于喷涂工序及风机等设备运行过程中产生的噪声，噪声功率级在70~85dB（A）左右。项目在工艺设备选型上，尽量选用低噪声设备，设备安装时加装防振垫；对噪声较大的设备设置隔声装置，减低噪声源强；做好设备的维护，保证其正常运行，避免突发性强噪声的产生。通过采取上述措施后，设备噪声衰减至厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准要求。
4）固体废弃物
下脚料外售综合利用；废油漆桶、漆渣、废油（废切削液、废机油、废润滑油）、废活性炭均属危险废物，应暂存在危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处理；除尘器回收的粉尘属一般固废，由环卫部门清运；生活垃圾由环卫部门运往城市生活垃圾填埋场进行集中处理。
产生的固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境造成污染影响。
二、建议
1）项目的环保防污措施要与项目同时建设、同时运行，确保各项防治措施落实到位，实现经济效益、社会效益与环境效益的统一与协调发展；
2）积极推行清洁生产技术，做到从源头上降低污染物的排放，进而减少向环境中排放污染物的量；
3）项目投产营运后，加强管理，使各污染因素降低到最低程度。
综上所述，在确保上述各项污染防治措施及建议落实到位的情况下，从环境效益、经济效益和社会效益三统一的角度出发，该项目的选址与建设是可行的。
5.2审批部门审批决定
青岛中加特变频电机有限公司：
你单位报送的《变频一体机生产项目环境影响报告表》收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》有关规定，经研究，批复如下：
一、项目位于青岛市黄岛区世纪大道662号，占地面积73642平方米。项目使用自有厂房34971.12平方米，并租赁青岛天信传动设备有限公司厂房及办公楼等16118.4平方米，建设变频一体机生产项目。项目建成后年产变频一体机600台，永磁一体机120台。项目总投资约5000万元，其中环保投资150万元。
该项目符合国家产业政策，在落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施后，环境不利因素将得到缓解。因此，从环境保护角度，我局同意该项目按照报告表中所列建设项目的地点、规模、性质、工艺、环保措施进行项目建设。
二、项目在建设和运行管理中应严格落实以下要求：
（一）项目营运期废气主要为焊接烟尘、切割烟尘、抛丸废气、喷漆废气、浸漆废气、烘干废气。焊接烟尘经集气罩收集后通过一套布袋除尘器处理，处理后经1支15m高排气筒（P1）排放；切割废气经设备自带收集系统收集后通过一套布袋除尘器处理，处理后经1支15m高排气筒（P2）排放，抛丸废气经布袋除尘器处理后通过15m高的排气筒（P3）排放；废气中颗粒物有组织排放浓度须执行《山东省大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区标准；无组织排放须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
喷漆废气经“水帘”过滤除漆雾后，经UV光氧+活性炭吸附装置处理，净化处理后通过1支15m高的排气筒（P4）排放；项目设有2台浸漆罐，浸漆废气和烘干废气分别引入一套UV光氧+活性炭吸附装置处理，净化处理后通过2支15m高的排气筒（P5、P6）排放。废气中甲苯、二甲苯及VOCs排放浓度及排放速率须执行《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）中表2标准及表3中厂界监控点浓度限值。
（二）项目运营期废水主要为职工生活污水。生活污水必须满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准要求后，通过市政污水管网输送至青岛中成科污水处理厂处理。
（三）项目噪声主要为喷涂工序及风机等设备运行时产生的噪声。在工艺设备选型上，应选用低噪声设备，设备安装时应加装防振垫；须合理布置噪声设备位置，应采取防振、隔音等消声设施。厂界噪声须执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
（四）项目固废主要为一般工业固废、危险废物和职工生活垃圾。按照国家有关规定，对固体废物进行规范收集、贮存和无害化处置。危险废物暂存场须执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的要求及环保部2013年第36号文件中相关修订，废油漆桶、漆渣、废油（废切削油、废机油、废润滑油）、废活性炭均属于危险废物，应暂存在危险废物暂存间，须定期委托有资质的单位进行处理。下脚料外售综合利用；除尘器收集的粉尘属一般固废，由环卫部门清运；生活垃圾由环卫部门运往城市垃圾填埋场进行集中处理。
三、本项目涉及土地、规划、安监、排水消防、水土保持、立项等问题时，应征求有关行政主管部门的意见。
四、项目建设中须严格落实环境影响评价文件和本批复要求。违反本规定要求，对环境造成不良影响的，依据《山东省实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》第二十五条规定予以处罚。
五、项目须严格按照申报及批复内容建设，工程规模、生产工艺及污染防治措施等发生重大变更时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。
六、项目建设须严格执行配套建设的污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后须按规定程序进行环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。违反本规定要求的，承担相应的环保法律责任。
青岛市环境保护局黄岛分局
2018年9月3日
六、验收执行标准

6.1 验收标准
6.1.1废气
VOCs、甲苯、二甲苯有组织排放浓度、排放速率执行《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）中表2中“电气机械和器材制造业（C38）”标准。VOCs、甲苯、二甲苯无组织排放厂界监控点浓度执行《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3标准。
6.1.2噪声

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准。
6.2 验收的标准限值

废气排放标准限值见表6-1，噪声排放限值见表6-2。

表6-1  废气排放标准限值

	污染物名称
	排气筒高度（m）
	标准值
	标准来源


排放速率
kg/h
	
	厂界处无组织排放监控限值mg/m3
	

	VOCs
	15
	50
	2.0
	2.0
	《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）中表2中“电气机械和器材制造业（C38）”标准；《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3中标准要求

	甲苯
	15
	5.0
	0.6
	0.2
	

	二甲苯
	15
	15
	0.8
	0.2
	


表6-2 噪声排放限值    dB/（A）

	厂界
	类别
	昼间dB（A）

	东、西、南、北厂界
	3类区
	65


七、验收监测内容

受企业委托，山东双盾环保科技有限公司按照本项目环评及批复的要求，根据本项目的具体情况，于2026年4月21日、2026年4月22日对本项目进行了现场监测，验收监测内容如下：

7.1废气

废气监测方案见表7-1。
	类别
	监测时间
	监测点位
	监测项目
	监测频率
	备注

	有组织排放废气
	2026.4.21
2026.4.22
	排气筒P11采样口
	VOCs、甲苯、二甲苯
	连续监测2天，每天3次
	同步记录排气筒高度、内径、流量、烟温等参数

	
	
	排气筒P12采样口
	
	
	

	无组织排放废气
	
	厂界上风向1个点，下风向3个点
	VOCs、甲苯、二甲苯
	连续监测2天，每天3次
	同步记录气温、气压、风速、风向、总云量、低云量等参数


表7-1  废气监测方案

7.2噪声

企业夜间不生产，无需监测夜间噪声。企业噪声监测方案见表7-2。
表7-2  噪声监测方案

	监测因子
	监测时间
	监测点位
	监测频次
	备注

	等效声级（Leq）
	2026.4.21

2026.4.22
	厂界外1m噪声最大点
	连续监测2天，只检测昼间噪声
	同步记录风速
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图2  监测布点图
八、质量保证及质量控制
为确保验收监测数据具有代表性、完整性、准确性、精密性和可比性，在进行监测工作时进行全过程质量保证和质量控制。质量保证是贯穿监测全过程的质量保证体系，包括：验收监测环境、人员素质、监测仪器设备要求、监测分析方法的选定、样品的采集、运输及保存、检测过程质量控制等一系列质量保证措施和技术要求。
8.1监测分析方法
本项目的监测分析方法采用国家颁布的标准或推荐的分析方法，监测所用仪器、计量器械均为计量部门鉴定认证和分析人员校准合格且在校准有效期内。

表8-1 检测项目主要检测设备一览表
	样品名称
	项目名称
	方法依据
	检出限
	主要仪器、型号、编号
	仪器检定有效期

	有组织废气
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	HJ 38-2017 气相色谱法
	0.07mg/m3
	气相色谱仪 

GC-4000A
	2028.04.05

	
	甲苯
	HJ 584-2010活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法
	1.5×10-3mg/m3
	气相色谱仪 GC9790Plus
	2027.8.17

	
	二甲苯
	HJ 584-2010活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法
	/
	气相色谱仪 GC9790Plus
	2027.8.17

	无组织废气
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	HJ 604-2017 直接进样-气相色谱法
	0.07mg/m3
	气相色谱仪 

GC-4000A
	2028.04.05

	
	甲苯
	HJ 584-2010活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法
	1.5×10-3mg/m3
	气相色谱仪 GC9790Plus
	2027.8.17

	
	二甲苯
	HJ 584-2010活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法
	/
	气相色谱仪 GC9790Plus
	2027.8.17

	厂界环境噪声
	工业企业厂界环境噪声
	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准
	/
	多功能声级计 AWA5680 

SD-125
	2027.1.4

	
	
	
	
	声校准器 AWA6022A SD-161
	2027.03.01


8.2 人员能力

现场采样、实验室分析人员均经技术培训、安全教育，持有上岗证。
8.3 监测分析过程中的质量保证及质量控制

8.3.1废气

废气监测中采用化学法监测分析的项目，实行明码平行样，密码质控样质控措施；采用仪器法的，被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围内，烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时确保其采样流量。无组织废气质控样品检测结果均符合《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T 55-2017分析标准中数据准确度及精密度的要求。
表8-2 空白实验检测结果

	空白类型
	检测项目
	检出限
	空白值
	质控结果
评价

	运输空白
	VOCs
	0.07mg/m3
	ND
	符合

	全程序空白
	甲苯
	1.5×10-3mg/m3
	ND
	符合

	
	二甲苯
	/
	ND
	符合

	运输空白
	VOCs
	0.07mg/m3
	ND
	符合

	全程序空白
	甲苯
	1.5×10-3mg/m3
	ND
	符合

	
	二甲苯
	/
	ND
	符合

	运输空白
	VOCs
	0.07mg/m3
	ND
	符合

	全程序空白
	甲苯
	1.5×10-3mg/m3
	ND
	符合

	
	二甲苯
	/
	ND
	符合

	运输空白
	VOCs
	0.07mg/m3
	ND
	符合

	全程序空白
	甲苯
	1.5×10-3mg/m3
	ND
	符合

	
	二甲苯
	/
	ND
	符合


表8-3 质控样品检测结果

	检测项目
	质控样品信息

	
	标准值
	检测结果（mg/m3）
	相对误差（%）
	判定标准（%）
	质控结果评价

	总烃
	14.3
	15.2428
	6.59
	≤10
	符合

	甲烷
	14.3
	15.0898
	5.52
	≤10
	符合


表8-4 平行样品质控结果

	样品编号
	检测项目
	报告结果（mg/m3）
	相对偏差（%）
	判定标准（%）
	质控结果评价

	26042109-WQ010101-01
	VOCs
	0.59
	2.61
	≤ 20
	符合

	26042109-WQ010101-01平行
	
	0.56
	
	
	

	26042109-WQ010104-01
	
	0.53
	8.62
	≤ 20
	符合

	26042109-WQ010104-01平行
	
	0.63
	
	
	

	26042109-WQ010203-01
	
	0.98
	3.45
	≤ 20
	符合

	26042109-WQ010203-01平行
	
	1.05
	
	
	

	26042109-WQ010302-01
	
	1.02
	1.45
	≤ 20
	符合

	26042109-WQ010302-01平行
	
	1.05
	
	
	

	26042109-WQ010401-01
	
	1.00 
	1.01
	≤ 20
	符合

	26042109-WQ010401-01平行
	
	0.98
	
	
	

	26042109-WQ010404-01
	
	1.12
	1.82
	≤ 20
	符合

	26042109-WQ010404-01平行
	
	1.08
	
	
	

	26042109-YQ010101-01
	
	1.69
	1.17
	≤ 15
	符合

	26042109-YQ010101-01平行
	
	1.73
	
	
	

	26042109-YQ010202-01
	
	1.91
	0.53
	≤ 15
	符合

	26042109-YQ010202-01平行
	
	1.89
	
	
	

	26042109-WQ020101-01
	VOCs
	0.73
	5.04
	≤ 20
	符合

	26042109-WQ020101-01平行
	
	0.66
	
	
	

	26042109-WQ020104-01
	
	0.64
	4.07
	≤ 20
	符合

	26042109-WQ020104-01平行
	
	0.59
	
	
	

	26042109-WQ020203-01
	
	1.12
	3.70
	≤ 20
	符合

	26042109-WQ020203-01平行
	
	1.04
	
	
	

	26042109-WQ020302-01
	
	1.00 
	6.10
	≤ 20
	符合

	26042109-WQ020302-01平行
	
	1.13
	
	
	

	26042109-WQ020401-01
	
	0.93
	4.62
	≤ 20
	符合

	26042109-WQ020401-01平行
	
	1.02
	
	
	

	26042109-WQ020404-01
	
	0.95
	7.77
	≤ 20
	符合

	26042109-WQ020404-01平行
	
	1.11
	
	
	

	26042109-YQ020101-01
	
	1.75
	2.04
	≤ 15
	符合

	26042109-YQ020101-01平行
	
	1.68
	
	
	

	26042109-YQ020202-01
	
	1.90
	4.40
	≤ 15
	符合

	26042109-YQ020202-01平行
	
	1.74
	
	
	


8.3.2 噪声

噪声监测质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》噪声部分和标准方法有关规定进行：测量仪器和声校准器应在检定规定的有效期限内使用；噪声监测分析时，声级计在测试前、后用声校准器进行校准，测量前、后仪器的标准示值偏差不得大于0.5dB(A)，否则测试结果无效，重新校准测量仪器，重新进行监测；测量时传声器加防风罩；记录影响测量结果的噪声源。

表8-5 噪声校准记录

	检测日期
	校准声级（dB）A

	
	测量前
	测量后

	
	标准值
	示值
	差值
	标准值
	示值
	差值

	04.21
	昼间
	94.0
	93.8
	-0.2
	94.0
	93.8
	-0.2

	
	夜间
	94.0
	93.8
	-0.2
	94.0
	93.8
	-0.2

	04.22
	昼间
	94.0
	93.8
	-0.2
	94.0
	93.8
	-0.2

	
	夜间
	94.0
	93.8
	-0.2
	94.0
	93.8
	-0.2

	备注
	声校准器校准测量仪器的差值在±0.5（dB）A以内，判定合格。


九、验收监测结果

9.1生产工况

验收监测期间，所有生产设备均处于正常运转状态，项目的产品在监测期间的实际产量：变频一体电动机2套/天，永磁一体电动机0.5套/天，生产负荷100%。
9.2监测结果及评价

9.2.1废气

项目气象条件见表9-1，废气监测结果见表9-2、表9-3、表9-4。
表9-1  气象条件
	采样日期
	时间
	气温(℃)
	气压(kPa)
	风速(m/s)
	风向
	总云量
	低云量

	2026.04.21
	14:15-13:15
	17.4
	101.3
	2.1
	SE
	4
	3

	
	15:20-14:20
	16.7
	101.3
	2.0
	SE
	4
	3

	
	16:25-15:25
	15.2
	101.4
	2.1
	SE
	4
	2

	
	17:30-18:30
	14.3
	101.4
	1.9
	SE
	4
	2

	2026.04.22
	09:40-10:40
	12.8
	101.4
	2.1
	SE
	6
	3

	
	10:45-11:45
	13.6
	101.4
	1.9
	SE
	5
	3

	
	11:50-12:50
	14.1
	101.4
	1.9
	SE
	5
	2

	
	12:55-13:55
	14.3
	101.4
	2.0
	SE
	6
	2


表9-2 排气筒P11废气检测结果
	采样

日期
	采样

时间
	检测

项目
	检测结果

（mg/Nm3）
	排放速率

（Kg/h）
	标干流量

（Nm3/h）

	04.21
	14:15-15:15
	甲苯
	ND
	/
	10051

	
	
	二甲苯
	ND
	/
	

	
	
	VOCs
	1.83
	1.8×10-2
	

	
	15:15-16:15
	甲苯
	ND
	/
	10967

	
	
	二甲苯
	ND
	/
	

	
	
	VOCs
	1.52
	1.7×10-2
	

	
	16:15-17:15
	甲苯
	ND
	/
	10222

	
	
	二甲苯
	ND
	/
	

	
	
	VOCs
	1.65
	1.7×10-2
	

	04.22
	09:53-10:53
	甲苯
	ND
	/
	10367

	
	
	二甲苯
	ND
	/
	

	
	
	VOCs
	1.68
	1.7×10-3
	

	
	10:53-11:53
	甲苯
	ND
	/
	10923

	
	
	二甲苯
	ND
	/
	

	
	
	VOCs
	1.55
	1.7×10-3
	

	
	11:53-12:53
	甲苯
	ND
	/
	10758

	
	
	二甲苯
	ND
	/
	

	
	
	VOCs
	1.79
	1.9×10-3
	

	备注：排气筒高度：15m；内径：0.80m；“ND”表示“未检出”。


表9-3 排气筒P12废气检测结果
	采样

日期
	采样

时间
	检测

项目
	检测结果

（mg/Nm3）
	排放速率

（Kg/h）
	标干流量

（Nm3/h）

	04.21
	14:06-15:06
	二甲苯
	ND
	/
	10777

	
	
	甲苯
	ND
	/
	

	
	
	VOCs
	1.76
	1.9×10-2
	

	
	15:06-16:06
	二甲苯
	ND
	/
	10464

	
	
	甲苯
	ND
	/
	

	
	
	VOCs
	1.85
	1.9×10-2
	

	
	16:06-17:06
	二甲苯
	ND
	/
	11290

	
	
	甲苯
	ND
	/
	

	
	
	VOCs
	1.87
	2.1×10-2
	

	04.22
	09:57-10:57
	二甲苯
	ND
	/
	10784

	
	
	甲苯
	ND
	/
	

	
	
	VOCs
	1.88
	2.0×10-2
	

	
	10:57-11:57
	二甲苯
	ND
	/
	10125

	
	
	甲苯
	ND
	/
	

	
	
	VOCs
	1.75
	1.8×10-2
	

	
	11:57-12:57
	二甲苯
	ND
	/
	10423

	
	
	甲苯
	ND
	/
	

	
	
	VOCs
	1.88
	2.0×10-2
	

	备注：排气筒高度：15m；内径：0.80m；“ND”表示“未检出”。


表9-4 无组织排放废气检测结果

	检测时间
	检测点位
	检测项目
	单位
	检测结果

	
	
	
	
	14:25-15:25
	15:30-16:30
	16:35-17:35
	17:40-18:40

	2026.04.21
	1#上风向
	甲苯
	mg/m3
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	二甲苯
	mg/m3
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	VOCs
	mg/m3
	0.60
	0.61
	0.58
	0.68

	
	2#下风向
	甲苯
	mg/m3
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	二甲苯
	mg/m3
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	VOCs
	mg/m3
	1.08
	1.03
	1.04
	1.04

	
	3#下风向
	甲苯
	mg/m3
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	二甲苯
	mg/m3
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	VOCs
	mg/m3
	1.04
	1.11
	1.10
	0.93

	
	4#下风向
	甲苯
	mg/m3
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	二甲苯
	mg/m3
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	VOCs
	mg/m3
	0.98
	1.14
	1.11
	1.15

	检测时间
	检测点位
	检测项目
	单位
	检测结果

	
	
	
	
	09:50-10:50
	10:55-11:55
	12:00-13:00
	13:05-12:05

	2026.04.22
	1#上风向
	甲苯
	mg/m3
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	二甲苯
	mg/m3
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	VOCs
	mg/m3
	0.64
	0.68
	0.58
	0.58

	
	2#下风向
	甲苯
	mg/m3
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	二甲苯
	mg/m3
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	VOCs
	mg/m3
	1.06
	1.02
	0.10
	0.10

	
	3#下风向
	甲苯
	mg/m3
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	二甲苯
	mg/m3
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	VOCs
	mg/m3
	1.09
	1.09
	1.05
	0.99

	
	4#下风向
	甲苯
	mg/m3
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	二甲苯
	mg/m3
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	VOCs
	mg/m3
	0.96
	0.97
	1.05
	1.00

	备注：“ND”表示“未检出”。


监测结果表明：验收监测期间，P11排气筒、P12排气筒甲苯、二甲苯均未检出；VOCs排放浓度最大值分别为1.83mg/m3、1.88mg/m3，排放速率最大值分别为0.018kg/h、0.2kg/h。VOCs、甲苯、二甲苯排放浓度、排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）中表2中“电气机械和器材制造业”要求。
甲苯、二甲苯厂界均未检出；VOCs无组织排放厂界监控浓度最大值1.15mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3要求。
9.2.2 厂界噪声

厂界噪声监测结果见表9-5。
表9-5  厂界噪声监测结果 单位：dB(A)
	检测

时间
	测量

时段
	检测

项目
	检测点位
	检测结果（Leq，dB(A)）

	16:25-16:27
	昼间
	厂界环境噪声
	1#东厂界
	55

	15:29-15:31
	昼间
	厂界环境噪声
	2#南厂界
	56

	16:20-16:22
	昼间
	厂界环境噪声
	3#西厂界
	55

	15:35-15:37
	昼间
	厂界环境噪声
	4#北厂界
	56

	备注：04.21昼间测间最大风速1.8m/s；测前校准：93.8dB（A）、测后校准：93.8 dB（A）。


监测结果表明：项目厂界昼间噪声监测最大值56dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区昼间标准要求。企业夜间不生产。
9.3 项目污染物排放量核算
验收监测期间，P11排气筒、P12排气筒VOCs平均排放速率分别为0.0175kg/h、0.0183kg/h，工作时间1200h。有组织废气排放量核算如下：

P11排气筒VOCs：0.0175kg/h×1200h×10-3=0.021t/a。
P12排气筒VOCs：0.0183kg/h×1200h×10-3=0.022t/a。
经核算，项目（三期）VOCs排放量为0.043t/a，小于环评要求。
十、环评及实际落实情况
批复实际落实情况见表10-1。
表10-1  批复落实情况

	序号
	批复内容
	项目（一期）建设情况
	项目（二期）建设情况
	项目（三期）建设情况
	是否落实

	一
	项目运营期废水主要为职工生活污水。生活污水必须满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准要求后，通过市政污水管网输送至青岛中成科污水处理厂处理。
	项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入青岛中科成污水净化有限公司处理。
	/
	/
	落实

	二
	项目营运期废气主要为焊接烟尘、切割烟尘、抛丸废气、喷漆废气、浸漆废气、烘干废气。焊接烟尘经集气罩收集后通过一套布袋除尘器处理，处理后经1支15m高排气筒（P1）排放；切割废气经设备自带收集系统收集后通过一套布袋除尘器处理，处理后经1支15m高排气筒（P2）排放，抛丸废气经布袋除尘器处理后通过15m高的排气筒（P3）排放；废气中颗粒物有组织排放浓度须执行《山东省大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区标准；无组织排放须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

喷漆废气经“水帘”过滤除漆雾后，经UV光氧+活性炭吸附装置处理，净化处理后通过1支15m高的排气筒（P4）排放；项目设有2台浸漆罐，浸漆废气和烘干废气分别引入一套UV光氧+活性炭吸附装置处理，净化处理后通过2支15m高的排气筒（P5、P6）排放。废气中甲苯、二甲苯及VOCs排放浓度及排放速率须执行《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）中表2标准及表3中厂界监控点浓度限值。
	焊接烟尘经集气罩收集后引入1套滤筒除尘器处理，尾气经1支15m高排气筒（P1）排放；切割废气经设备自带收集系统收集后引入1套布袋除尘器处理，尾气经1支15m高排气筒（P2）排放；抛丸废气经1套滤筒除尘器处理，尾气经一支15m高排气筒（P3）排放；装配车间1#喷漆房喷漆废气经“水帘”过滤除漆雾后，与烘干废气合并引入同1套“UV光氧+活性炭吸附装置”处理，尾气经1支15m高排气筒（P4）排放；2处浸漆区合并为1处，位于2#车间西北角，浸漆废气和烘干废气分别引入一套“UV光氧+活性炭吸附装置”（共2套）处理，尾气经2支15m高排气筒（P5、P6）排放；切割、焊接因工艺布置变化，增加一套布袋除尘器及1支15m高排气筒（P7）。
	装配车间2#喷漆房喷漆废气经“水帘”过滤除漆雾后，与烘干废气合并引入同1套“UV光氧+活性炭吸附装置”处理，尾气经1支15m高排气筒（P8）排放
	1#车间3#喷漆房喷漆废气经“水帘”过滤除漆雾后，与烘干废气合并引入1套“UV光氧+活性炭吸附装置”处理，尾气经1支15m高排气筒（P11）排放；
D1车间4#喷漆房与5#喷漆房喷漆废气经各自1套“水帘”过滤除漆雾后，与烘干废气合并引入1套“UV光氧+活性炭吸附装置”处理，尾气通过1支15m高排气筒（P12）排放。

	落实

	三
	项目噪声主要为喷涂工序及风机等设备运行时产生的噪声。在工艺设备选型上，应选用低噪声设备，设备安装时应加装防振垫；须合理布置噪声设备位置，应采取防振、隔音等消声设施。厂界噪声须执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
	合理布置固定噪声源，采用减震、消声、隔声等降噪措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类标准要求。
	合理布置固定噪声源，采用减震、消声、隔声等降噪措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类标准要求。
	合理布置固定噪声源，采用减震、消声、隔声等降噪措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类标准要求。
	落实

	四
	项目固废主要为一般工业固废、危险废物和职工生活垃圾。按照国家有关规定，对固体废物进行规范收集、贮存和无害化处置。危险废物暂存场须执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的要求及环保部2013年第36号文件中相关修订，废油漆桶、漆渣、废油（废切削油、废机油、废润滑油）、废活性炭均属于危险废物，应暂存在危险废物暂存间，须定期委托有资质的单位进行处理。下脚料外售综合利用；除尘器收集的粉尘属一般固废，由环卫部门清运；生活垃圾由环卫部门运往城市垃圾填埋场进行集中处理。
	下脚料外售综合利用；除尘器收集的粉尘属一般固废，由环卫部门清运；
废油漆桶、漆渣、废油（废切削油、废机油、废润滑油）、废活性炭均属于危险废物，暂存于危废暂存间内，委托淄博首拓环境科技有限公司处理。危废暂存间位于厂区西南角，建筑面积30m2，用于暂存项目（一期）产生的危险废物。项目危废暂存间的建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求；
生活垃圾由环卫部门统一清运。
	废油漆桶、漆渣、废活性炭均属于危险废物，暂存于危废暂存间内，委托淄博首拓环境科技有限公司处理。危废暂存间位于厂区西南角，建筑面积30m2，用于暂存项目（一期）与项目（二期）产生的危险废物。
	废油漆桶、漆渣、废UV灯管、废活性炭均属于危险废物，暂存于危废暂存间内，委托淄博首拓环境科技有限公司处置。危废暂存间位于厂区西南角，建筑面积30m2，用于暂存全厂产生的危险废物。
	落实


十一、验收结论
11.1 建设内容
青岛中加特电气股份有限公司“变频一体机生产项目”位于青岛西海岸新区隐珠街道办事处世纪大道3138号。项目（三期）主要建设3个喷漆房（内含3套喷漆设备）及配套废气污染防治设施；主要原辅材料及消耗：钢板120t/a、锰板80t/a、转子冲片8t/a、定子冲片12t/a、铸铝铁心16套/a、电磁线24t/a、贴片电阻10640个/a、贴片电容798个/a、整流二极管1064个/a、三极管798个/a、IGBT 239个/a、环氧富锌底漆0.032t/a、聚酯耐弧灰磁漆（面漆）0.084t/a、聚氨酯稀释剂0.021t/a。年产变频一体电动机60台、永磁一体电动机40台。全厂年产变频一体电动机600台、永磁一体电动机150台的生产能力。
项目（三期）主要生产设备与设施：3个喷漆房（内含3套喷漆设备）。配套的废气污染防治设备设施为水帘3套、“UV光氧+活性炭吸附”装置2套。
11.2 验收工况
验收监测期间，所有生产设备均处于正常运转状态，项目的产品在监测期间的实际产量：变频一体电动机2套/天，永磁一体电动机0.5套/天，生产负荷100%。
11.3 污染物排放监测结论
12.3.1 废气
1#车间3#喷漆房喷漆废气经“水帘”过滤除漆雾后，与烘干废气合并引入1套“UV光氧+活性炭吸附装置”处理，尾气经1支15m高排气筒（P11）排放；D1车间4#喷漆房与5#喷漆房喷漆废气经各自1套“水帘”过滤除漆雾后，与烘干废气合并引入1套“UV光氧+活性炭吸附装置”处理，尾气通过1支15m高排气筒（P12）排放。
验收监测期间，P11排气筒、P12排气筒甲苯、二甲苯均未检出；P11排气筒、P12排气筒VOCs排放浓度最大值分别为1.83mg/m3、1.88mg/m3，排放速率最大值分别为0.018kg/h、0.2kg/h。VOCs、甲苯、二甲苯排放浓度、排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）中表2中“电气机械和器材制造业（C38）”标准要求。
甲苯、二甲苯无组织厂界均未检出；VOCs无组织排放厂界监控浓度最大值为1.15mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3标准要求。
11.3.2 噪声

项目主要噪声源为设备产生的噪声，通过选用低噪声设备、合理布置噪声源、厂房隔声、距离衰减等措施减小噪声的排放。验收监测期间，企业厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。企业夜间不生产。
11.4 固体废物污染防治设施检查结论
漆渣、废油漆桶、废UV灯管、废活性炭暂存于现有的30m2危废暂存间内，定期委托淄博首拓环境科技有限公司处置。

11.5 验收结论与建议
12.3.1 验收结论
本工程环境保护手续齐全，落实了环评文件及批复中的各项环保要求，在实施过程中按照要求配套建设了相应的环境保护设施，符合建设项目竣工环保验收要求，验收合格。
12.3.2 建议

企业废气污染防治设施“UV光氧”属于《2025年国家污染防治技术指导目录》中的“限制类”，建议提升改造。
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附图1：项目地理位置图
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附图2：项目周边环境图
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附件一  环评批复
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附件二  项目（一期）、项目（二期）验收意见
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附件三 现有项目环保手续
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附件四 检测报告
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附件五  排污许可
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附件六  危废协议
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附件七  建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：青岛中加特电气股份有限公司                               填表人（签字）：               项目经办人（签字）：
	建设项目
	项目名称
	变频一体机生产项目（三期）
	项目代码
	2018-370211-38-03-000014
	建设地点
	青岛西海岸新区隐珠街道办事处世纪大道3138号

	
	行业类别（分类管理名录）
	三十五、电气机械和器材制造业 电机制造381 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）
	建设性质
	□新建  ☑改扩建  □技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	经度：119.96255°

纬度：35.84338°

	
	设计生产能力
	年产变频一体电动机600台、永磁一体电动机120台
	实际生产能力
	年产变频一体电动机600台、永磁一体电动机120台
	环评单位
	重庆市江津区成硕环保工程有限公司

	
	环评文件审批机关
	青岛市环境保护局黄岛分局
	审批文号
	青环黄（新）审字[2018]43号
	环评文件类型
	环境影响报告表

	
	开工日期
	2026.1
	竣工日期
	2026.2
	排污许可证申领时间
	2026.4

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	913702115836682123001X（变更）

	
	验收单位
	青岛胶州湾西海岸环保技术有限公司
	环保设施监测单位
	山东双盾环保科技有限公司
	验收监测时工况
	100%

	
	投资总概算（万元）
	60
	环保投资总概算（万元）
	30
	所占比例（%）
	50

	
	实际总投资
	60
	实际环保投资（万元）
	30
	所占比例（%）
	50

	
	废水治理（万元）
	0
	废气治理（万元）
	29
	噪声治理（万元）
	1
	固体废物治理（万元）
	0
	绿化及生态（万元）
	0
	其他（万元）
	0

	
	新增废水处理设施能力
	0
	新增废气处理设施能力
	0
	年平均工作时间
	2400

	运营单位
	青岛中加特电气股份有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	913702115836682123
	验收时间
	2025.5

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	0.1165
	
	
	
	
	0
	
	
	0.1165
	
	0
	+0

	
	化学需氧量
	0.375
	
	
	
	
	0
	
	
	0.375
	
	0
	+0

	
	氨氮
	0.039
	
	
	
	
	0
	
	
	0.039
	
	0
	+0

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	0.256
	
	
	
	
	0
	
	
	0.256
	
	0
	+0

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	VOCs
	0.751
	P11：1.52-1.83

P12：1.75-1.88
	
	
	
	0.043
	
	
	0.794
	
	0
	+0.043

	
	
	甲苯
	0.0143
	0
	
	
	
	0
	
	
	0.0143
	
	0
	+0

	
	
	二甲苯
	0.054
	0
	
	
	
	0
	
	
	0.054
	
	0
	+0


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；；大气污染物排放浓度--毫克/立方米；水污染物排放量--吨/年；大气污染物排放量--吨/年












雨水排放口
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污水总排口
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企业位置




















附图3：项目平面布置图













































